대체에너지 기술개발과 이용

박 근호

에너지관리공단 대체개발팀장

1. 대체에너지 정의 및 중요성

가. 대체에너지 정의

	대체에너지의 정의
□ 대체에너지는 각 국가들의 에너지분류방법에 따라 신·재생에너지, 신에너지, 미래에너지, 미활용에너지, 대안에너지 등의 용어와 일부 중복 또는 혼용되어 사용 □ 우리나라는 석유, 석탄, 원자력, 천연가스가 아닌 에너지로 11개분야 지정 ㅇ 재생에너지 : 태양열, 태양광발전, 바이오매스, 풍력, 소수력, 지열, 해양에너지, 폐기물에너지 (8개분야) ㅇ 신에너지 : 연료전지, 석탄액화·가스화, 수소에너지 (3개분야)

나. 대체에너지 특성

기술적 자원		연구개발에 의해 확보 가능한 에너지원
환경친화적 자원		에너지사용시 CO2 발생이 거의 없음
비고갈성 자원		대부분 재생 가능 에너지원임
분산형 에너지원		지역, 산업체, 건물 등 분산전원 공급 가능
미래 에너지원		석유시대 이후의 주에너지원 확보 필요

다. 대체에너지 개발·보급 필요성

ㅇ 우리나라 에너지자립도가 3% 미만으로 자원빈국

- 에너지해외의존도 97.6%, 연간 에너지수입액 : 376억달러(2000년 기준)

- 연간 에너지사용량 192,626천TOE(1인당 4.07TOE, 2000년 기준)

ㅇ 석유, 가스, 석탄 등 화석에너지의 지역편중과 고갈 위험

ㅇ 원자력 발전의 사고 위험성과 경제적 한계

ㅇ 국제적 환경규제(CO2 저감대책 등) 강화

ㅇ 부존자원 활용, 분산형 전원공급, 안보/사회적 기여

ㅇ 대체에너지 관련산업 육성과 세계시장 진출

2. 선진국 기술동향 및 전망

□ OECD 국가의 대체에너지 공급비중은 우리나라 보다 높은 수준임

< 주요 선진국 대체에너지 공급비중(□98) >

구 분	덴마크	프랑스	미 국	일 본	한 국
공급률(%)	8.5	4.5	4.1	2.1	1.1

*  2000 IEA자료(Energy Balances of Countries), 폐기물포함, 수력발전 제외

* 한국은 2000년 수치임

ㅇ 특히, 풍력, 태양광 등의 대체에너지 시장은 연평균 20∼30%대로 급성장

□ OECD 국가의 대체에너지 비중은 지속적으로 증가 전망 (3.9%(□93) → 4.7%(□10)

ㅇ 장기적으로 화석에너지원을 능가하는 주 에너지원으로 부상할 것으로 전망

□ 향후 대체에너지산업은 기존 에너지원 대비 가격경쟁력 확보시 급성장

ㅇ 기술개발과 보조금에 의한 시장규모 증대로 대체에너지의 가격경쟁력 향상 기대

ㅇ 과감한 연구개발 및 보급정책 등 관련 산업육성에 힘쓰고 있는 미국, 일본 및 EU 중심으로 국제분업의 산업구조 형성이 예상

□ 선진 각국은 대체에너지 개발·보급확대를 위한 정부주도의 노력을 강화하고 있음

□ 주요 선진국의 대체에너지 정책 및 지원제도

구 분	정책 및 지원제도 현황
유럽연합 (EU)	ㅇALTENER Program - EU지역 재생에너지원의 확대보급을 위한 지원프로그램으로서 2010년까지 EU에서의 재생에너지원 점유율을 당초 6%에서 12%로 상향 목표 설정 ㅇ영 국 : 풍력발전설비 보조지원(8￠/kWh) 덴마크 : 탄소세에 대한 환급금(0.1DKK/kWh) 독 일 : 4￠/kWh의 지원금및 11￠/kWh 의무 전력 매입
미 국	ㅇ□93년 11월 환경보호를 위해 에너지부문의 기술개발에 중점을 둔 『기후변화 실천계획』(□94∼2000 기간중 50조원 투입) 발표 ㅇDOE : 풍력, 태양광발전 상업화 지원 EPRI : 대규모 풍력단지 조성 사업비 지원 소득세 감면 : 4￠/kWh (National Energy Policy Act)
일 본	ㅇ□90년대 들어 환경을 고려하여 종합 에너지기술 개발계획인『New Sunshine계획(□93∼2020)』수립·추진(1조5,500억엔 투자) ㅇ분산형 발전전력 매입 : 지역별 17∼28￥/kWh 태양광발전시스템에 대해 주거용 50%, 사업용 67% 보조금 지원 RDF제조시설 및 보일러 시설비 중 1/4 정률 보조

3. 국내 대체에너지기술개발 현황 및 성과

가. 추진경위

1970년대 : 대체에너지기술의 필요성 대두

ㅇ 석유파동으로 대체에너지문제에 대하여 인식

ㅇ KIST를 중심으로 태양열, 풍력분야의 기초연구 단계

1980년대 : 대체에너지기술의 태동기

ㅇ 저유가·안정공급의 지속으로 대체에너지 보급에 대한 인식 저감

ㅇ 태양열, 태양광 등 11개분야의 대체에너지개발을 추진

ㅇ 1987.12『대체에너지 기술개발 촉진법』공포

ㅇ 80년 중반부터 태양열온수기를 중심으로 보급 시작

1990년대 : 대체에너지산업의 성장기

ㅇ 국제환경규제로 대체에너지기술에 대한 필요성을 재인식

ㅇ 대체에너지, 에너지절약, 청정에너지기술에 대한 통합적이고 체계적인 『에너지기술개발 10개년계획(1997∼2006)』을 수립·추진(□97.1월)

† 개발목표 : 2006년 기준으로 최종에너지의 2% 공급

ㅇ 1997.12월『대체에너지개발 및 이용·보급 촉진법』으로 개정

† 대체에너지 기술개발 위주에서 기술개발 및 이용보급확대 정책 전환

ㅇ 2001.2월 대체에너지기술개발·보급기본계획 수립

† 대체에너지공급목표 2%를 2006년에서 2003년까지로 단축

< 대체에너지기술개발 기본계획(□97.1월) >

구 분	제1단계	제2단계	제3단계	제4단계
계획기간	1988∼1991	1992∼1996	1997∼2001	2002-2006
개발목표	연구기반구축	실용화기반구축	중점기술개발	기술의 상용화
보급목표 (총에너지 중 대체에너지비율)	금융지원 (0.5%)	수요개발, 시범보급 (0.6%)	시장창출 (1.3%)	보급확대 (2.0%)
총연구비	302억원	709억원	2,033억원	3,237억원

주) 대체에너지공급목표는 대체에너지기술개발·보급기본계획에 의해 2003년에 2%로 조정

나. 추진절차

ㅇ 대체에너지 기술개발 사업비의 60∼100%를 정부에서 지원하고 있으며, 추진절차는 아래 표와 같음

대체에너지기술개발 기본계획 수립	ㅇ □88년 1차 수립 ㅇ □96.6월 개정(1997년∼2006년, 10년간)
↓
연차 실행계획 수립	ㅇ 매년 차년도 실행계획을 8월중 수립 공고 (기본목표, 연구분야 및 기술개발과제, 과제선정, 사업비 지원내용, 신청자격 및 절차 등)
↓
연구과제 공모	ㅇ 일간신문, 인터넷, PC통신 등을 통해 산·학·연 연계기관 안내, 사업설명회 개최
↓
연구사업계획서 접수 및 평가	ㅇ 사업계획서 검토(내용 및 사업비 타당성 등) 분야별 전문가 그룹의 평가 실시
↓
연구사업 선정, 사업비 확정	ㅇ 평가과제를 토대로 지원대상사업에 대한 산업자원부 승인으로 대상과 지원금액 확정
↓
연구사업 협약	ㅇ 사업주관기관과 에너지관리공단간 기술개발사업 협약 체결
↓
연구사업수행 및 진행사항관리	ㅇ 협약내용에 따라 분야별 자금지원 ㅇ 연구진행 내용을 현장 실태조사
↓
연구결과 평가	ㅇ 연차평가 : 에너지관리공단의 실태조사로 평가 ㅇ 최종평가 : 전문가 그룹 평가단 구성 공개평가
↓
개발기술의 활용	ㅇ 개발기술의 실용화 보급 및 시범사업 시행 ㅇ 이용자에 대한 자금융자 및 세제혜택 지원 ※ 기술개발 성공시 소정의 기술료 징수

다. 그간의 추진실적 및 성과

대체에너지 개발

ㅇ □88∼2001년말 현재 태양에너지, 폐기물, 연료전지 등 총 11개 분야 398개 과제에 1,984억원 투자

- 이중 정부지원은 전체의 59%인 1,173억원을 지원하였으며, 주요 투자분야는 연료전지 29.2%, 태양광, 석탄이용, 바이오 순임

- 이와 같은 기술개발 투자로 그간 □태양광발전 시스템□ 등 18개 기술의 개발 및 실용화 보급에 기여

- 그러나 이러한 투자는 선진국에 비해 현저히 낮은 수준으로 대체에너지개발 보급 추진에 많은 어려움이 있는 실정임

< 대체에너지 기술개발 투자실적 >

구 분	□88∼□94	□95	□96	□97	□98	□99	2000	2001	계
과 제 수	206	19	17	28	25	32	40	31	398
정부지원	34,776	7,996	8,818	12,334	13,110	11,942	12,879	15,470	117,325
민간부담	34,182	6,375	5,691	6,936	7,614	6,259	5,313	8,743	81,113
총사업비	68,958	14,371	14,509	19,270	20,724	18,201	18,192	24,213	198,438

< 주요 기술개발 성과 >

개 발 과 제 명	사 업 주 관	추진성과(요약)
1)자연대류형 태양열 온수급탕시스템 실용화 연구	에너지기술연구원	온수기 제작, 공급업체에 설계 및 제작지침으로 활용
2)액상석유화학 폐기물처리소각설비및 폐열회수기술	진도엔지니어링	액상산업폐기물 처리가능
3)태양광 발전시스템 개발 (300kW/년 규모)	(주)실트론	호도, 마라도 등 도서용 발전시스템 시범설치 운용
4)연료전지발전시스템 개발 (인산형)	LG칼텍스, SK 등	40kW급 발전시스템 개발 시험가동
5)태양광 발전용 무보수 밀폐형 연축전지 개발	세방하이테크	전력 저장용 개발 및 실용화

대체에너지 보급

ㅇ 2000년말 기준으로 1차에너지(192.6백만TOE)사용량의 1.1%인 213만TOE를 대체에너지로 공급

- 그러나 선진국에 비해 공급률이 매우 낮은 편임

† 일본 : 2.1%(□98), 미국 : 4.1%(□98)

< 대체에너지 원별 이용기기 보급실적 >

구 분			∼□92	□93	□94	□95	□96	□97	□98	□99	2000	계
태 양 열 (기)			18,163	4,038	7,808	16,118	41,178	77,341	12,122	4,882	5,970	187,620
태 양 광(□p)			1,473	160	50	92	388	410	619	518	531	4,151
바이오 (기)		메 탄	42	2	12	14	9	15	2	8	4	90
		대체탄	600	54	48	48	12	67	57	54	102	1,042
폐기물(기)			168	32	35	49	45	61	38	45	29	433
소수력(개소)			14	3	1	1	1	1	2	1	1	25
	용량(□)		27,560	6,920	2,800	800	1,060	701	523	1,800	△4,675	37,489
풍 력(기)			-	-	3	1	1	1	2	7	5	20
	용량(□)		-	-	230	100	3	550	1,200	4,395	660.8	7,138.8

ㅇ 이중 92.8%가 폐기물에너지이며 바이오 3.8%, 태양열 2.0%, 소수력 1.0%의 순임

< 대체에너지원별 공급실태 >

분 야	폐기물	바이오	태양열	소수력	태양광	풍 력	계
사용량(천TOE)	1,977.7	82.0	41.7	20.4	5.0	4.2	2,131
비 율(%)	92.8	3.8	2.0	1.0	0.2	0.2	100

ㅇ 주요 보급성과

- 60kW급 태양광 발전소(전남 하와도)

- 5.5MW 풍력발전단지 조성(제주 행원단지 등)

- 태양열 온수기 18.5만대 등

4. 대체에너지 이용 활성화 대책

실용화 위주의 기술개발과 개발기술의 신뢰도 향상을 통하여 기본목표인 2003년에 총에너지의 2%(464만TOE)를 대체에너지로 공급

가. 기술개발사업의 체계화 및 집중화

ㅇ 실용화 위주의 보급형 기술을 중점 추진 프로그램으로 선정, 집중 투자

ㅇ 중점 지원 프로그램 발굴, 지원

구분	3대 중점 지원분야 (태양광, 풍력, 연료전지)	3대 지원분야 (태양열, 폐기물, 바이오)
선정 기준	ㅇ선진국과의 기술격차가 적어 기술개발을 통한 실용화가 가능한 기술 ㅇ재생에너지중 보급시장의 성장 가능 잠재량이 큰 기술 ㅇ(기술개발 중심+보급 병행) 체계로 추진	ㅇ기술이 상당수준 확보되어 단기간내에 보급이 용이한 기술 ㅇ어느 정도 시장형성이 이루어지고 있는 기술 ㅇ(보급 중심+보완적인 기술개발 병행) 체계로 추진

ㅇ 중점지원 프로그램 추진계획(∼2003년)

구 분	추 진 계 획
태양광	ㅇ 3kW급 주택용 발전시스템 개발 - 반도체기술을 기반으로 태양광발전산업을 수출산업으로 육성
풍 력	ㅇ 750kW급 풍력발전기 개발 - 국산제품으로 대체에너지전원 보급
연료전지	ㅇ 250kW급 용융탄산염형 연료전지 발전시스템(∼2006년) - 요소기술개발로 선진국과의 기술격차 해소 ㅇ 3kW급 고분자 전해질 연료전지 발전시스템 - 기술도입을 통해 연료전지 생산기술 확보 ※ 연료전지 자동차 개발은 현행대로 G7사업으로 추진

< 기술개발 목표 >

구 분	태 양 광	풍 력	고분자형연료전지
발전단가(원/□h)	700원→400원이하	100원→70원이하	320원이하
설치비(백만원/□)	15→7	2→1.3	2
외국의 현재 발전단가(원/□h)	700(일), 600(독)	60(미), 330(일), 44(덴)	실증연구단계

ㅇ 기술개발의 효율적 추진을 위해「사업주관기관」지정, 운영

- 시스템을 종합적으로 담당하는 기관이 주관기관이 되고, 주관기관이 본 사업을 지원할 수 있는 국내외 제조·설계업체 및 신기술 개발을 담당하는 국책연구소, 대학 등과 연계하여 추진

- 공모 등의 방법으로 신청을 받아 분야별 평가위원회를 통해 주관기관을 선정하고, 산업자원부에서 최종 확정

ㅇ 태양열, 폐기물, 바이오 등은 보급중심 기술개발 병행 추진

ㅇ 기술개발결과를 보급에 연계시키기 위한 인프라 구축, 운영

- 대체에너지 실증연구 및 성능평가사업 시행

나. 대체에너지 이용확대를 위한 제도 개선

ㅇ 중점 보급 프로그램 발굴, 적극 추진

- 태양열, 태양광, 풍력, 폐기물 분야 집중 보급

- 지역에너지사업과 연계하여 대체에너지 모델사업 발굴 및 시범 추진

ㅇ 대체에너지 발전전력의 우선 구매

- 경제성 확보 수준의 가격으로 의무 구매(전력거래소 가격과의 차액 보전)

ㅇ 대체에너지 이용 의무제 추진

- 대체에너지 이용시설의 설치 의무화 : 공공기관, 학교, 골프장 등

- 대체에너지 전원 구성 의무화 : 발전설비의 일정 비율

ㅇ 시범보급사업 확대(Green Village 등)

- 지자체를 대상으로 해당지역 공모 후 에너지절약과 대체에너지 이용을 최대화하는 자연 친화형 주거단지 건설

ㅇ 세제지원 및 인센티브 제도 강화

다. 대체에너지 산업기반 조성을 위한 환경 조성

ㅇ 대체에너지 실증연구단지 조성 운영

- 기술의 보완, 제품의 내구성, 신뢰도 향상 및 제품의 성능인증제도 도입

ㅇ 대체에너지 성능평가센터 지정 운영

- 기술별 표준화/규격화 및 연구개발기술결과에 대한 성능시험 추진

ㅇ 제품의 상품화를 촉진하기 위한 에너지기술시장(Energy Techno Mart) 개최

- 소비자에게 대체에너지제품을 손쉽게 구입하고 홍보토록 편의 제공

ㅇ 국제공동연구 등 국제협력기반을 획기적으로 확대

- IEA의 국제공동 연구프로그램 적극 추진

- 양국간, 다자간 기술정보 교류 및 공동연구 추진

5. 대체에너지 기술별 이용현황

태양열

ㅇ 특징

- 연평균 일사량 3,071□/□day로 일본, EU 지역보다 여건 양호

- 무한한량과 무료의 자연에너지이나 단위면적당 열량이 낮음

ㅇ 기술개요

- 태양열을 효과적으로 모은 다음(집열판) 이를 저장, 열교환 등의 방법으로 이용가능한 시간과 에너지로 변환시켜(축열) 열이용이 필요한 장소와 시간에 공급하는 기술임

ㅇ 이용분야

- 자연형 : 건물난방, 농작물 난방, 조명 등

- 설비형 : 급탕시설, 온수기, 산업공정열, 발전, 우주, 신물질 제조 등

태양광 발전

ㅇ 특징

- 반도체 기술은 세계 1위로 이를 활용할 경우 성장 잠재력이 우수함

- Solar Cell의 건자재화로 건물에 시공, 별도의 부지가 필요 없음

- 세계적으로 매년 태양전지 출하량이 꾸준히 증가 추세임

- 98년 : 153MW, 99년 : 202MW, 2010년 : 1,700MW(예상)

ㅇ 기술개요

- 태양빛을 직접 태양전지를 이용하여 전기에너지로 변환시키는 기술

- 시스템은 Cell로 구성된 Module과 축전지 및 전력변환장치로 구성

- 전력계통선과의 연결여부에 따라 독립형, 계통연계형으로 구분

ㅇ 이용분야

- 독립형(Stand-Alone System) : 도서, 오지 등의 전원용, 가로등용

- 연계형(Grid-Connected System) : 주택, 건물 등의 일반 전원용

- 기  타 : 대형 태양광발전소, 인공위성 전원, 신호등, 산업용 등

폐기물 에너지화

ㅇ 특징

- 불필요한 폐기물을 연료나 열원 등의 에너지자원으로 활용

- 인류 생존권을 위협하는 폐기물 환경문제의 해소

- 높은 경제성으로 인해 이용량이 가장 많으며 확대 가능한 대체에너지임

ㅇ 기술개요

- 사업장 또는 가정에서 발생하는 폐기물 중 에너지 잠재량이 높은 폐기물을 소각, 열분해, 분쇄, 성형 등의 방법을 이용 폐열, 오일, 가스, 고체연료 등 재생에너지로 전환 이용하는 기술

ㅇ 이용분야

- 폐기물을 열에너지로 전환하여 발전이나 난방, 급탕열로 이용

- 폐기물을 오일, 가스 등으로 전환하여 연료나 화학제품 원료로 사용

- 매립장에서 폐기물고형연료(RDF)를 제조하고 이를 대형 열병합발전소에 운반하여 전기생산과 지역열공급에 이용

바이오

ㅇ 특징

- 바이오매스는 태양에너지 다음으로 자원이 풍부한 태양에너지의 저장고임

- 바이오에너지는 바이오매스 생성과정에서 CO2를 고정화한 후 이용 과정에서 방출하므로 대기중의 온실가스 축적을 일으키지 않는 환경친화형 에너지임

ㅇ 기술개요

- 광합성에 의해 생성된 각종 생물자원, 유기성 폐기물 등 유기물질을 미생물 전환에 의해 연료용 가스나 오일을 생산, 공급하거나 이용하는 기술

- 톱밥, 왕겨, 폐목재 등을 분쇄, 탄화, 건조, 성형하여 대체탄을 생산하는 기술

ㅇ 이용분야

- 바이오매스를 에탄올, 메탄, 수소, 디젤 등으로 전환하여 에너지로 이용

- 유기질 폐수나 축분, 음식물 등을 혐기성 처리로 메탄가스를 생산하여 이용

- 대체탄을 생산하여 숯이나 연탄 대용으로 이용

- 매립장 가스(LFG)를 발전, 연료화, 소각열 이용 등으로  에너지화

풍력발전

ㅇ 특징

- 연평균 4m/sec 이상 풍속을 가진 지역의 자연 부존자원 이용

- 우리나라는 남서해안과 대관령 등 일부산악 지역이 양호함

- 에너지원중 연평균 신장율이 30% 수준으로 가장 높은 분야임

- 미국 : 2,502MW, EU : 9,372MW, 인도 : 1,077MW, 기타 : 449MW

ㅇ 기술개요

- 바람의 힘으로 날개를 돌려 발생되는 회전력에 의해 발전하는 기술

- 회전축의 방향에 따라 수평형과 수직형, 복합형 등이 있음

- 현재 750kW가 주로 보급되고 있으며 3MW급이 개발중임

ㅇ 이용분야

- 단독형 : 도서, 오지 등에 축전시설과 병행 이용

- 계통연계형 : 일반전력공급선과 연결되어 일반 전원에 이용

소수력 발전

ㅇ 특징

- 소계곡, 하천, 폐수처리장 등의 물의 힘을 이용하여 발전하는 청정에너지임

- 타 대체에너지원에 비해 높은 에너지밀도와 경제성이 우수함

구 분		소수력	원자력	화 력
발전단가	￠/□h	5∼11	15∼19	20∼22
	원/□h	55∼121	165∼209	220∼242

※ □96.8 일본공업신문자료, 환경비용 포함

ㅇ 기술개요

- 소규모 하천이나 수로에 저낙차 터어빈을 설치 물의 힘을 이용하여 발전하며 발생된 전기를 수요자에게 공급하는 기술

- 우리나라의 경우 설치용량 3,000kW이하의 소규모 발전설비를 말함

ㅇ 이용분야

- 일반하천, 농업용저수지, 하수처리장, 정수장 등 유량과 낙차에 따라 다양한 형식과 규모의 발전소 건설이 가능

연료전지

ㅇ 특징

- 발전효율이 40-60%이며, 열병합시 80% 이상으로 고효율임

- 다양한 연료 사용가능하며 환경공해가 거의 없음

- 도심의 중소규모 건물에 설치가 용이하며 송배전손실이 없음

ㅇ 기술개요

- 수소(연료) 및 산소(공기)의 화합시 전기화학 반응에 의하여 직접 전기에너지, 열, 온수를 동시에 발생하는 기술

- 연료개질기 : 탄화수소계열의 연료에서 수소를 생산

- 연료전지 본체 : 전기, 열, 온수를 발생

- 전력변환기 : 직류전기를 교류로 전환

ㅇ 이용분야

- 대형발전소, 분산형 전원(아파트, 대형건물, 병원), 가정용 전원, 자동차, 이동용 전원(캠코더, 노트북, 통신장비, 핸드폰 배터리 대체) 등

지열에너지

ㅇ 특징

- 반영구, 청정에너지로 화산지대인 일본 등에서 활성화 되고 있는 기술임

- 국내는 화산지대가 없어 고온보다는 중저온(40-60℃) 지열이 많으며, 대부분 온천수로 이용하고 있음

ㅇ 기술개요

- 지구내부의 암석과 마그마에 저장된 열은 지표 가까이로 이동하고 있는바 이를 지열계(geothermal system)라 하며 여기에 저장된 열원을 탐사, 시추를 통하여 지표면 위로 끌어올려 열을 직접 이용하거나 발전하는 기술

ㅇ 이용분야

- 지역냉난방, 영농단지 열공급, 건물 난방, 온수이용 등

해양에너지

ㅇ 특징

- 해양에너지는 비고갈성 청정에너지원으로 부존 되어 있는 양은 막대하나 에너지밀도가 낮아 실용화에 문제가 있음

- 우리나라 서해안은 세계적인 조력발전 적지임

- 해양에너지분야는 1996년 해양수산부 발족으로 산업자원부에서 이관됨

ㅇ 기술개요

- 에너지 이용방식에 따라 조력, 파력, 온도차 발전으로 구분

- 조력발전 : 해면의 수위차를 이용하여 발전

- 파력발전 : 파도에 의한 해면의 상승운동을 이용

- 온도차발전 : 해수 표면과 심해의 온도차 이용

ㅇ 이용분야

- 대형발전소 건설 일반 전력에 이용

수소에너지

ㅇ 특징

- 물 또는 유기물질을 원료로 제조할 수 있고 사용후에는 다시 물로 재순환

- 연료로 사용할 경우 극소량의 NOx를 제외하고는 공해가 없는 청정연료임

- 저가 생산기술 확보시 미래의 주에너지로 이용 가능성이 있음

ㅇ 기술개요

- 수소는 물의 전기분해로 쉽게 제조할 수 있으나 경제성이 너무 낮음

- 제조 : 대체전원, 촉매 등을 이용하여 수소를 제조하는 기술

- 저장 : 액체 및 고체상태로 안전하게 저장하는 기술

- 이용 : 보일러, 산업용, 안전대책 등 이용과정의 기술

ㅇ 이용분야

- 산업용 기초 소재로부터 일반 연료, 수소자동차, 수소비행기, 연료전지 등 현재 에너지시스템에서 사용되는 거의 모든 분야에 이용 가능

석탄액화·가스화

ㅇ 특징

- 부존자원중 매장량이 풍부하고 타 자원에 비해 이용기간이 긴 석탄(고체)을 가장 효율적인 액체나 기체 연료로 전환 이용

- 액화는 이용의 편리성(저장, 수송)과 가격 경쟁력이 낮은 편이나 가스화는 저급연료(석탄, 중잔유, 폐기물 등)를 고부가가치화 가능

ㅇ 기술개요

- 액화는 고온 고압하에 용매와 혼합한 석탄에 수소를 첨가하여 액체연료로 전환시키는 기술

- 가스화는 고온 고압하에 가연성가스를 제조, 정제후 이용하는 기술

ㅇ 이용분야

- 액  화 : 디젤유, 가솔린 등의 자동차 연료, 메탄올 및 에탄올

- 가스화 : 석탄가스화복합발전(Integrated Gasfication Combined Cycle) 폐기물 가스화, 연료전지 연료 이용